Конфигурация RAID HP через утилиту hpacucli

Для того чтобы сконфигурировать RAID HP smart array через утилиту hpacucli необходимо проделать следующие шаги:

установка DEBIAN

установить репозитарий командами

wget -qO - http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp/GPG-KEY-mcp |apt-key add -
echo "deb http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/mcp/debian wheezy/current non-free" >>/etc/apt/sources.list
apt-get update

Установить hpssacli командой

apt-get install hp-health hpssacli

установка CentOS

добавить файл hp.repo репозитария в /etc/yum.repos.d/ со следующей секцией

[mcp]
name=Management Component Pack
baseurl=http://downloads.linux.hpe.com/repo/mcp/CentOS/6.5/x86_64/9.50/
enabled=1
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/GPG-KEY-mcp

Установить hpacucli командой

yum -y update
yum -y install hpssacli

Создание массива

Нам необходимо узнать на каком слоте находиться наш контроллер командой

hpssacli ctrl all show status
Smart Array P400i in Slot 0 (sn: XXXXXXXXXXXXXX)
Smart Array P700m in Slot 3 (sn: XXXXXXXXXXXXXX)

Нам необходимо узнать какие диски установлены на Slot 3 командой

hpssacli ctrl slot=3 pd all show
Smart Array P700m in Slot 3
unassigned
physicaldrive 1I:1:1 (port 75:box 1:bay 29, SAS, 1000.2 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:2 (port 75:box 1:bay 30, SAS, 1000.2 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:3 (port 75:box 1:bay 31, SAS, 1000.2 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:4 (port 75:box 1:bay 32, SAS, 1000.2 GB, OK)

Мы имеем в наличии 6 дисков, создадим из них RAID 10 коммандой

hpssacli ctrl slot=3 create type=ld drives=1I:1:1,1I:1:2,1I:1:3,1I:1:4 raid=1+0 stripesize=256

Проверяем создался ли массив командой

hpssacli ctrl slot=3 ld all show
Smart Array P700m in Slot 3
array A
logicaldrive 1 (2.7 TB, RAID 1+0, OK)

Дополнительные команды hpacucli

Удаление конфигурации массива

hpssacli ctrl slot=3 ld all delete

Удаление логического диска из массива

hpssacli ctrl slot=3 ld 1 delete
,где 1 delete = logicaldrive 1

Проверка состояния контроллера и батареи

hpssacli ctrl all show config detail | grep -E "(Controller Status|Battery/Capacitor Status)"

Добавление дисков в spare для RAID массива

hpssacli ctrl slot=3 array A add spares=allunassigned

Проверяем, что spare добавился

hpssacli ctrl slot=3 pd all show
Smart Array P700m in Slot 3
array A
physicaldrive 75:1:29 (port 75:box 1:bay 29, SAS, 1000.2 GB, OK)
physicaldrive 75:1:30 (port 75:box 1:bay 30, SAS, 1000.2 GB, OK)
physicaldrive 75:1:31 (port 75:box 1:bay 31, SAS, 1000.2 GB, OK)
physicaldrive 75:1:32 (port 75:box 1:bay 32, SAS, 1000.2 GB, OK)
physicaldrive 75:1:33 (port 75:box 1:bay 33, SAS, 1000.2 GB, OK)
physicaldrive 75:1:34 (port 75:box 1:bay 34, SAS, 1000.2 GB, OK)
physicaldrive 75:1:35 (port 75:box 1:bay 35, SAS, 1000.2 GB, OK, spare)

Смена размера страйпа (stripe)

Проверяем настройки контроллера

hpssacli ctrl all show config detail

Меняем размер страйпа (stripe)

hpssacli ctrl slot=3 logicaldrive 1 modify stripesize=512

Смена кэша чтения/записи (cacheratio read/write)

hpssacli ctrl slot=3 modify cacheratio=100/0

Просмотр информации о конкретном диске

hpssacli ctrl slot=2 physicaldrive 1I:1:1 show

Включить диод на диске

hpssacli ctrl slot=1 pd 1I:1:1 modify led=on

Выключить диод на диске

hpssacli ctrl slot=1 pd 1I:1:1 modify led=off

Создание виртуального диска внутри массива

hpssacli ctrl slot=3 create type=ld drives=75:1:29,75:1:30,75:1:31,75:1:32,75:1:33,75:1:34 size=300000 raid=1+0 stripesize=128
, где size указывается в MB

Отключение кэш при неисправной батареи

hpacucli ctrl slot=3 modify nobatterywritecache=disable

Включение/отключение кэш

hpssacli ctrl slot=0 modify dwc=disable

hpssacli ctrl slot=0 modify dwc=enable

Создание кэширующего диска на ssd для основного массива

hpacucli ctrl slot=0 create type=ldcache drives=1I:1:8 datald=1
, где 1I:1:8 номер диска ssd , datald=1 это logicaldrive 1 - номер логического диска в массиве который нужно кэшировать

Проверка SMART

smartctl -a /dev/sda -d cciss,0 - где 0 номер диска